**ANEXO I**

**ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **CATMAT** | **Descrição** | **Unidade** | **Valor Unitário Máximo** | **Quantida-de Máxima Anual** | **Valor Total** |
| 1 | 318712 | Trator agrícola, potência mínima de 75 CV, com no mínimo as seguintes especificações: a) Motor: Potência mínima do motor na rotação nominal: 75 CV; Número mínimo de cilindros: 03; Aspiração: turbo alimentado ou natural;  b) Embreagem: à disco; Tipo de acionamento: mecânico ou hidráulico auto-ajustável;  c) Transmissão: Tipo de transmissão: 4x4, sincronizada; Número mínimo de marchas: 8 (frente) e 4 (ré);  d) Tomada de potência: Tipo: independente;  e) Freios: Tipo: multidiscos a banho de óleo; Acionamento: hidráulico;  f) Sistema de direção: Hidráulica/Hidrostática;  g) Sistema hidráulico: Levante de três pontos;  h) Freios: Tipo: discos em banho de óleo;Serviço: hidráulico; Estacionamento: Alavanca e cabo;  i) Eixo dianteiro: Tipo: 4x4; Acionamento: eletro-hidráulico; Bloqueio do diferencial: (automático) ou autoblocante;  j) Eixo traseiro: Redução final: tipo planetária ou epicíclica; Bloqueio do diferencial: acionado através do pedal;.  k) Conforto do operador: plataforma de operação e Arco de segurança com teto;  l) Pneus: 18.4-30 (traseiro) com 10 lonas e 12.4-24 (dianteiro) com 06 lonas.  m) Controle remoto: com no mínimo 02 (duas) válvulas para acionamento hidráulico de implementos.  n) Contra peso: contra-peso com peso mínimo de 160 kg.  o) Garantia: Garantia mínima de 12 meses.. | unid | 114.666,67 | 60 | 6.880.000,20 |
| 2 | 318712 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Trator agrícola, potência mínima de 75 CV, com no mínimo as seguintes especificações: a) Motor: Potência mínima do motor na rotação nominal: 75 CV; Número mínimo de cilindros: 03; Aspiração: turbo alimentado ou natural;  b) Embreagem: à disco; Tipo de acionamento: mecânico ou hidráulico auto-ajustável;  c) Transmissão: Tipo de transmissão: 4x4, sincronizada; Número mínimo de marchas: 8 (frente) e 4 (ré);  d) Tomada de potência: Tipo: independente;  e) Freios: Tipo: multidiscos a banho de óleo; Acionamento: hidráulico;  f) Sistema de direção: Hidráulica/Hidrostática;  g) Sistema hidráulico: Levante de três pontos;  h) Freios: Tipo: discos em banho de óleo;Serviço: hidráulico; Estacionamento: Alavanca e cabo;  i) Eixo dianteiro: Tipo: 4x4; Acionamento: eletro-hidráulico; Bloqueio do diferencial: (automático) ou autoblocante;  j) Eixo traseiro: Redução final: tipo planetária ou epicíclica; Bloqueio do diferencial: acionado através do pedal;.  k) Conforto do operador: plataforma de operação e Arco de segurança com teto;  l) Pneus: 18.4-30 (traseiro) com 10 lonas e 12.4-24 (dianteiro) com 06 lonas.  m) Controle remoto: com no mínimo 02 (duas) válvulas para acionamento hidráulico de implementos.  n) Contra peso: contra-peso com peso mínimo de 160 kg.  o) Garantia: Garantia mínima de 12 meses.. | unid | 114.666,67 | 20 | 2.293.333,40 |
| 3 | 221777 | Arado, tipo haste, método tração trator, profundidade sulco 450, potencia requerida 75 a 100, peso aproximado 400 kg, 03 discos, quantidade de hastes quando aplicável, largura arada 1,24. | unid | 7.377,83 | 60 | 442.669,80 |
| 4 | 221777 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Arado, tipo haste, método tração trator, profundidade sulco 450, potencia requerida 75 a 100, peso aproximado 400 kg, 03 discos, quantidade de hastes quando aplicável, largura arada 1,24. | unid | 7.377,83 | 20 | 147.556,60 |
| 5 | 62995 | Grade Aradora de Controle Remoto - 14 discos, 26 polegadas, diâmetro do eixo 1.5/8, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1500mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Garantia mínima 12 meses. | unid | 20.852,07 | 60 | 1.251.124,20 |
| 6 | 62995 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Grade Aradora de Controle Remoto - 14 discos, 26 polegadas, diâmetro do eixo 1.5/8, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1500mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Garantia mínima 12 meses. | unid | 20.852,07 | 20 | 417.041,40 |
| 7 | 318738 | Grade niveladora hidráulica de 32 discos de no mínimo 20", com largura de trabalho mínima de 2700, espaçamento entre disco de 175mm para tratores com potência mínima de 75CV. | unid | 10.566,31 | 03 | 31.698,93 |
| 8 | 319027 | Carreta Agrícola em madeira de lei, nova, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, com dois eixos, com rodas e pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,00 m x 1,50 m x 0,45 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 11.933,33 | 60 | 715.999,80 |
| 9 | 319027 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Carreta Agrícola em madeira de lei, nova, com capacidade de carga mínima de 4 toneladas, com dois eixos, com rodas e pneus novos. Dimensões mínimas da carroceria (3,00 m x 1,50 m x 0,45 m), perfil em U, chapa ¼ e ângulo de giro mínimo de 30º, com feixe de molas. Garantia mínima de 12 meses. | unid | 11.933,33 | 20 | 238.666,60 |
| 10 | 302127 | Trator agrícola, potência mínima de 90 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Potência mínima do motor na rotação nominal: 90 CV; Número mínimo de cilindros: 03; Aspiração: turbo alimentado ou natural;  b) Embreagem: à disco; Tipo de acionamento: mecânico ou hidráulico auto-ajustável;  c) Transmissão: Tipo de transmissão: 4x4, sincronizada; Número mínimo de marchas: 8 (frente) e 4 (ré);  d) Tomada de potência: Tipo: independente ;  e) Freios: Tipo: multidiscos a banho de óleo; Acionamento: hidráulico;  f) Sistema de direção: Hidráulica/Hidrostática;  g) Sistema hidráulico: Levante de três pontos;  h) Freios: Tipo: discos em banho de óleo;Serviço: hidráulico; Estacionamento: Alavanca e cabo;  i) Eixo dianteiro: Tipo: 4x4; Acionamento: eletro-hidráulico; Bloqueio do diferencial: (automático) ou autoblocante;  j) Eixo traseiro: Redução final: tipo planetária ou epicíclica; Bloqueio do diferencial: acionado através do pedal;.  k) Conforto do operador: plataforma de operação e arco de segurança com teto;  l) Pneus: 18.4-30 (traseiro) com 10 lonas e 12.4-24 (dianteiro) com 06 lonas.  m) Controle remoto: com no mínimo 02 (duas) válvulas para acionamento hidráulico de implementos.  n) Contra peso: contra-peso com peso mínimo de 160 kg. o) Garantia: Garantia mínima de 12 meses. | unid | 134.666,67 | 02 | 269.333,34 |
| 11 | 302127 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Trator agrícola, potência mínima de 90 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Potência mínima do motor na rotação nominal: 90 CV; Número mínimo de cilindros: 03; Aspiração: turbo alimentado ou natural;  b) Embreagem: à disco; Tipo de acionamento: mecânico ou hidráulico auto-ajustável;  c) Transmissão: Tipo de transmissão: 4x4, sincronizada; Número mínimo de marchas: 8 (frente) e 4 (ré);  d) Tomada de potência: Tipo: independente ;  e) Freios: Tipo: multidiscos a banho de óleo; Acionamento: hidráulico;  f) Sistema de direção: Hidráulica/Hidrostática;  g) Sistema hidráulico: Levante de três pontos;  h) Freios: Tipo: discos em banho de óleo;Serviço: hidráulico; Estacionamento: Alavanca e cabo;  i) Eixo dianteiro: Tipo: 4x4; Acionamento: eletro-hidráulico; Bloqueio do diferencial: (automático) ou autoblocante;  j) Eixo traseiro: Redução final: tipo planetária ou epicíclica; Bloqueio do diferencial: acionado através do pedal;.  k) Conforto do operador: plataforma de operação e arco de segurança com teto;  l) Pneus: 18.4-30 (traseiro) com 10 lonas e 12.4-24 (dianteiro) com 06 lonas.  m) Controle remoto: com no mínimo 02 (duas) válvulas para acionamento hidráulico de implementos.  n) Contra peso: contra-peso com peso mínimo de 160 kg. o) Garantia: Garantia mínima de 12 meses. | unid | 134.666,67 | 01 | 134.666,67 |
| 12 | 62995 | Grade niveladora hidráulica de 28 discos de no mínimo 20", com largura de trabalho mínima de 2350, espaçamento entre disco de 175 mm para tratores com potência mínima de 75CV. | unid | 9.275,00 | 03 | 27.825,00 |
| 13 | 219408 | Batedeira de cereais com rotação mínima na tomada de potência de 540 rpm, com acoplamento universal para tratores com rodas, plataforma de ensaque e elevador | unid | 11.010,00 | 03 | 33.030,00 |
| 14 | 273182 | **Desintegrador/Moedor/Picador**:equipamento completo para desintegrar, moer e picar, milho, cana, sorgo, mandioca; **motor elétrico 3cv**, alimentação elétrica monofásica 220V e 60HZ,com cavalete e base para o motor, acessórios (polias e correias) peneiras de 0,8 /3/5/0 mm e lisa. Rendimento: ração verde produção/hora de até 500 kg, produção em grãos de até 700 kg com peneira de 5 mm. | unid | 2.939,52 | 20 | 58.790,40 |
| 15 | 73768 | Retroescavadeira, potência de 90 hp, com no mínimo as seguintes especificações:a) Motor: Aspiração Natural, Potência Bruta (SAE J1995) mínima de 90 hp; b) Peso operacional mínimo: 6.500 kg; c) Direção: Hidráulica/Hidroestática; d) Elétrica e instrumentação: Tacômetro, temperatura do líquido de arrefecimento do motor,nível de combustível, horímetro, Botão de buzina montado na alavanca de frente/ré, etc. e) Transmissão: 4x4 (traçada); f) Capacidade mínima de caçamba (escavação): 0,92 m³;  g) Área do Operador: cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de proteção ROPs; h) Garantia: Garantia mínima 12 meses. | unid | 230.640,22 | 02 | 461.280,44 |
| 16 | 73768 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Retroescavadeira, potência de 90 hp, com no mínimo as seguintes especificações:a) Motor: Aspiração Natural, Potência Bruta (SAE J1995) mínima de 90 hp; b) Peso operacional mínimo: 6.500 kg; c) Direção: Hidráulica/Hidroestática; d) Elétrica e instrumentação: Tacômetro, temperatura do líquido de arrefecimento do motor,nível de combustível, horímetro, Botão de buzina montado na alavanca de frente/ré, etc. e) Transmissão: 4x4 (traçada); f) Capacidade mínima de caçamba (escavação): 0,92 m³;  g) Área do Operador: cabine fechada e climatizada (ar-condicionado) com estrutura de proteção ROPs; h) Garantia: Garantia mínima 12 meses. | unid | 230.640,22 | 01 | 230.640,22 |
| 17 | 225486 | Motonivelador, potência mínima de 140 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Aspiração turbo alimentado, Potência Bruta (SAE J1995) mínima de 140 hp; b) Peso operacional mínimo: 14.600 kg;  c) Direção: Hidráulica/Hidroestática; d) Elétrica e instrumentação: Tacômetro, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, Botão de buzina montada na alavanca de frente/ré, tomada de 12 volts, etc.. e) Transmissão: 6x4 (traçada); f) Lâmina: Dimensões mínimas (comprimento x altura x espessura) - 3.658 x 622 x 19 mm; g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no mínimo 5 dentes;  h) Área do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);  i) Garantia: Garantia mínima 12 meses. | unid | 647.521,80 | 02 | 1.295.043,60 |
| 18 | 225486 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Motonivelador, potência mínima de 140 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Aspiração turbo alimentado, Potência Bruta (SAE J1995) mínima de 140 hp; b) Peso operacional mínimo: 14.600 kg;  c) Direção: Hidráulica/Hidroestática; d) Elétrica e instrumentação: Tacômetro, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, Botão de buzina montada na alavanca de frente/ré, tomada de 12 volts, etc.. e) Transmissão: 6x4 (traçada); f) Lâmina: Dimensões mínimas (comprimento x altura x espessura) - 3.658 x 622 x 19 mm; g) Itens inclusos: escarificador/ripper com no mínimo 5 dentes;  h) Área do Operador: cabine fechada ROPS/FOPS e climatizada (ar-condicionado);  i) Garantia: Garantia mínima 12 meses. | unid | 647.521,80 | 01 | 647.521,80 |
| 19 | 17833 | Forno Industrial, a gás, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, queimador em aço tubular e regulador de chamas, Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm. | unid | 6.499,91 | 11 | 71.499,01 |
| 20 | 17833 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Forno Industrial, a gás, inox, base de ferro, corpo em aço inox, porta de vidro com sistema de abertura de guilhotina, termômetro para regulagem de temperatura, queimador em aço tubular e regulador de chamas, Dimensões mínimas 967x1338x1082mm (LxPxA), com capacidade de no mínimo 08 assadeiras de 58x68cm. | unid | 6.499,91 | 04 | 25.999,64 |
| 21 | 274880 | Amassadeira semi-rápida, capacidade mínima 5kg, carenagem em chapa e cuba em aço inox, pintura em epoxi, 220V | unid | 2.669,97 | 15 | 40.049,55 |
| 22 | 28282 | Cilindro elétrico, com regulagem de espessura, carenagem em epoxi e laminadores inox, bivolt, capacidade mínima 5kg | unid | 3.569,63 | 15 | 53.544,45 |
| 23 | 150301 | Armário para crescimento, com 20 esteiras para assadeiras de 58x68cm, material chapa de aço, acabamento superficial pintura martelada, com 20 assadeiras para pão francês, 5 tiras, medindo 58x68, em alumínio | unid | 1.341,19 | 15 | 20.117,85 |
| 24 | 150748 | Balança Eletrônica digital, visor de peso, pesagem mínima 20g, capacidade até 15kg, divisão 2g de 0 a 6kg, prato em aço inoxidável, bivolt | unid | 754,25 | 15 | 11.313,75 |
| 25 | 150942 | Mesa em aço inox ASI-304 para manipulação de alimentos, dimensões mínimas comprimento 1,5 m; largura 0,80 m e altura 0,90 metros. Acabamento sanitário para a manipulação de alimentos. | unid | 1.386,63 | 15 | 20.799,45 |
| 26 | 374625 | Máquina de costura reta industrial completa – montagem inclusa, 01 agulha, lubrificação automática, motor 3.450 rpm, 220 volts, gabinete de madeira | unid | 2.128,88 | 15 | 31.933,20 |
| 27 | 238646 | Máquina de costura interlok industrial completa – montagem inclusa, motor de 3.450 rpm, 220 volts, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante, gabinete de madeira | unid | 2.306,93 | 15 | 34.603,95 |
| 28 | 411722 | Máquina galoneira industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm - 220 volts, lubrificação automática, 5 fios, 01 volante – 14 gabinete de madeira. Com aparelho de viés co15m as medidas 2,0. 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. | unid | 4.168,09 | 15 | 62.521,35 |
| 29 | 216175 | Máquina de costura overlok industrial completa – montagem inclusa, motor 3.450 rpm - 220 volts - lubrificação automática - 3 fios - gabinete de madeira. Com aparelho de frizo de 2mm. | unid | 2.430,11 | 15 | 36.451,65 |
| 30 | 127906 | Plotter/Scanner para digitalização/impressão de papel formato A0 com no mínimo as seguintes especificações: Conectividade padrão Gigabit Ethernet (1000 Base-T); Memória 128 GB (processamento de arquivo), disco rígido de 500 GB; Funções: imprimir, copiar e digitalizar; Resolução de impressão de Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados; Tipos de tinta: Tintas com corantes (C, G, M, pK, Y) e pigmentos (mK);  Alimentação frontal automática por dois rolos, troca inteligente de rolos, alimentação por folha; Bandeja de saída com empilhamento integrada (de A4/A a AO/E, com capacidade de até 50 folhas de tamanho A1/D), recipiente para mídia, cortador automático; Scanner: trajeto de papel reto para originais em folha e em cartão; Tamanho dos Rolos: 279 a 914 mm (11 a 36); Folhas: 210 x 279 a 914 x 1.897 mm(8,3 x 11 a 36 x 48); Folhas padrão: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E); Espessura: Até 0,5 mm (19,8 milésimos de polegada); Velocidade de digitalização: até 6,35 cm/s (2,5/s) (em cores); Tons de cinza: até 19,05 cm/s (7,5/s);  Resolução de digitalização/cópia: 600 dpi;  Máxima digitalização: Tamanho - 914 mm x 8,0 mm (36 x 315); Espessura: 0,8 mm (0,03); Aplicações: Desenhos de linha, renderizações, apresentações, mapas, ortofotografias; Linguagens de impressão (padrão): Multifuncional PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, TIFF, JPEG, CALS G4, URF, etc.;  Drivers (incluídos): Drivers para Windows e Mac OS X drivers PostScript para Windows, Linux e Mac OS X, etc.; Tensão de entrada (variação automática): 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A máx.; Itens inclusos: Plotter/Scanner, cabeça de impressão, cartuchos iniciais, bandeja de empilhamento, suporte da impressora e recipiente para mídia, eixos, software de inicialização e cabo de alimentação. | unid | 39.972,22 | 02 | 79.944,44 |
| 31 | 64602 | Alicate Hidráulico Prensa Terminais com no mínimo as seguintes especificações:  • Aplicação: Exclusivo para crimpagem de terminais em cabos de Alumínio ou Cobre, luvas e conectores;  • Material: Fabricado em aço especial;  • Pressão máxima: 12 toneladas, com Alívio rápido de pressão;  • Secção do cabo: 16 a 400 mm²;  • Molde da prensagem: Hexagonal;  • Matrizes inclusas: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm². | unid | 4.366,22 | 02 | 8.732,44 |
| 32 | 150358 | Telha ondulada em aço galvanizado com camada de zinco 1,10 x 3,0 metros | unid | 133,44 | 50 | 6.672,00 |
| 33 | 41920 | Cabo flexível de 25,0 mm 750V | M | 12,92 | 1000 | 12.920,00 |
| 34 | 75531 | Caminhão trucado com Carroceria, Motor com no mínimo 6 cilindros, sistema de tração 6 x 4, combustível díesel, potência mínima de 260 CV, Peso Bruto Total mínimo de 23.000KG e capacidade de 15.000KG, direção hidráulica, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 2 a ré, ar condicionado, alarme de ré, ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e demais acessórios conforme padrão do fabricante, chave de rodas, extintor de incêndio, e chave de segurança.Cor branca e garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem | unid | 290.206,54 | 02 | 580.413,08 |
| 35 | 75531 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Caminhão trucado com Carroceria, Motor com no mínimo 6 cilindros, sistema de tração 6 x 4, combustível díesel, potência mínima de 260 CV, Peso Bruto Total mínimo de 23.000KG e capacidade de 15.000KG, direção hidráulica, velocidade com no mínimo 6 marchas a frente e 2 a ré, ar condicionado, alarme de ré, ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e demais acessórios conforme padrão do fabricante, chave de rodas, extintor de incêndio, e chave de segurança.Cor branca e garantia mínima de 01 ano sem limite de quilometragem | unid | 290.206,54 | 01 | 290.206,54 |
| 36 | 4294 | Caminhão basculante, com potência mínima de 275 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Potência bruta mínima de 275 cv;  b) Transmissão: 6x4 (traçado);  c) Peso bruto total mínimo: 23.000 kg;  d) Direção: hidráulica;  e) Cabine: com ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e alarme;  f) Acessórios: triângulo, chave de rodas, macaco e extintor de incêndio;  g) Cor: Branca;  h) Capacidade mínima da caçamba: 12 m³;  j) Garantia mínima: 01 ano sem limite de quilometragem I) Cor Branca | unid | 311.000,94 | 02 | 622.001,88 |
| 37 | 4294 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Caminhão basculante, com potência mínima de 275 CV, com no mínimo as seguintes especificações:  a) Motor: Potência bruta mínima de 275 cv;  b) Transmissão: 6x4 (traçado);  c) Peso bruto total mínimo: 23.000 kg;  d) Direção: hidráulica;  e) Cabine: com ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e alarme;  f) Acessórios: triângulo, chave de rodas, macaco e extintor de incêndio;  g) Cor: Branca;  h) Capacidade mínima da caçamba: 12 m³;  j) Garantia mínima: 01 ano sem limite de quilometragem I) Cor Branca | unid | 311.000,94 | 01 | 311.000,94 |
| 38 | 75531 | Caminhão toco com carroceria de madeira, potência mínima de 185 CV, peso bruto mínimo de 14.000 kg, transmissão de 4x2, direção hidráulica, ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e demais acessórios conforme padrão do fabricante, na cor branca com garantia mínima de 01 ano de garantia sem limite de quilometragem. | unid | 203.889,84 | 02 | 407.779,68 |
| 39 | 75531 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Caminhão toco com carroceria de madeira, potência mínima de 185 CV, peso bruto mínimo de 14.000 kg, transmissão de 4x2, direção hidráulica, ar condicionado, som (rádio), trava e vidros elétricos e demais acessórios conforme padrão do fabricante, na cor branca com garantia mínima de 01 ano de garantia sem limite de quilometragem. | unid | 203.889,84 | 01 | 203.889,84 |
| 40 | 150046 | Veículo Picape Pequena: Especificações: câmbio manual, Combustível Flex, Potência Mínima 85 CV, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, som (rádio) e demais acessórios conforme padrão do fabricante.Veículo zero quilômetro, cor branca | unid | 52.013,67 | 02 | 104.027,34 |
| 41 | 150046 | **(COTA DE 25% - Exclusivo para ME e EPP):**  Veículo Picape Pequena: Especificações: câmbio manual, Combustível Flex, Potência Mínima 85 CV, ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, som (rádio) e demais acessórios conforme padrão do fabricante.Veículo zero quilômetro, cor branca | unid | 52.013,67 | 01 | 52.013,67 |
| 42 | 150557 | Câmara frigorífica para congelados em aço isotérmico, chapa dupla/uma face 150mm com sistema contínuo de laminação, colados sob alta pressão, com sistemas de encaixe, macho-fêmea sem perfis de interligação, constituído em núcleo isolante de poliestireno expandido - poliestireno (sem propagar chama), com densidade média de 15kg/m³ revestido em chapa de aço galvanizada, pré-pintada, cromatizada com primer epóxi e pintura de acabamento em poliéster, Comprimento:2,40m - Largura: 2 metros - Altura: 2,40 m. | unid | 19.500,00 | 02 | 39.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **Total** | **18.703.658,10** |