|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |
| Fonte: COTAÇÃO Outubro/2017 | | | | | | | | |
| **ANEXO I - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Estimados e Margem de Preferência 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL** | | | | | | | | |
| **Item** | **CATMAT** | **Descrição/ Especificações técnicas** | **Qtd.** | **Valor Unitário** | **Valor Total** | **Margem de Preferência (%)** |
| 1 | 0150831 | **Tanques-rede para Engorda de Peixes**  Forma: Quadrada; Dimensões: 3,0m largura x 3,0m comprimento x 2,00m altura (18,0 m3); Estrutura: Em tubos de ALUMÍNIO NAVAL; Tela: Em metal, sanfonada, retrátil para recolhimento manual de sua estrutura, de 17-19 mm de abertura de malha, fio 16 a 18 revestido em PVC de alta aderência e tratamento contra raios ultravioleta, com garantia de não ressecamento quando submetido à exposição intensa ao sol; Comedouros: Confeccionados em PVC com malha de até 2,0 mm e altura de 60 cm, percorrendo todo o PERÍMETRO INTERNO do tanque-rede; Cobertura: Tampa com abertura móvel para abrir e fechar um espaço de 1,00m, em tela do mesmo fio da tela de engorda, abertura de malha 17 a 19 mm; Flutuadores: Bóias plásticas na cor amarela (atendendo as exigências da Marinha do Brasil), com capacidade mínima de 30 litros, que ficarão presas nas quatro extremidades de cada tanque, com proteção contra raios ultravioleta. | 197 | R$ 3.045,83 | R$ 600.028,51 |  |
| 2 | 0150831 | **Tanques-rede para Engorda de Peixes**  Forma: Quadrada; Dimensões: 3,0m largura x 3,0m comprimento x 2,00m altura (18,0 m3); Estrutura: Em tubos de ALUMÍNIO NAVAL; Tela: Em metal, sanfonada, retrátil para recolhimento manual de sua estrutura, de 17-19 mm de abertura de malha, fio 16 a 18 revestido em PVC de alta aderência e tratamento contra raios ultravioleta, com garantia de não ressecamento quando submetido à exposição intensa ao sol; Comedouros: Confeccionados em PVC com malha de até 2,0 mm e altura de 60 cm, percorrendo todo o PERÍMETRO INTERNO do tanque-rede; Cobertura: Tampa com abertura móvel para abrir e fechar um espaço de 1,00m, em tela do mesmo fio da tela de engorda, abertura de malha 17 a 19 mm; Flutuadores: Bóias plásticas na cor amarela (atendendo as exigências da Marinha do Brasil), com capacidade mínima de 30 litros, que ficarão presas nas quatro extremidades de cada tanque, com proteção contra raios ultravioleta. | 49 | R$ 3.045,83 | R$ 149.245,67 | 19,91 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 749.274,18** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **O item 02 será destinado exclusivamente a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme determina o Art. 8º do Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, onde foi destinada uma cota de até 25% para ME e EPP.** | | | | | | | | |
|
|



Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerencia Regional de Revitalização / 6ª SR