|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ministério da Integração Nacional – MI  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  Gerencia Regional de Revitalização / 6ª SR |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ANEXO I - Planilha de Especificações, Quantitativos e Preços Máximos Estimados e Margem de Preferência 6ª SUPERINTENDÊNICIA REGIONAL** | | | | | | |
| **Item** | **CATMAT** | **Descrição/ Especificações técnicas** | **Qtd.** | **Valor Unitário** | **Valor Total** | **Margem de Preferência (%)** |
| 1 | 273183 | **Conjunto Máquina Forrageira** composto de: **MOTOR DIESEL** horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; partida manual; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); **TRITURADOR FORRAGEIRO** (desintegrador, picador e moedor) com produção acima de 1300 Kg/h de forragem; tamanho do corte: 5-8 mm; rotação 1750 rpm ou superior; Peneiras (1.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 10.0mm e fundo cego); número mínimo de facas: 2; **PICADOR FORRAGEIRO** (para palma, mandacaru e mandioca) com produção de mínima 3000 Kg/h; **BASE UNIVERSAL** compatível com motor diesel e específica para o conjunto; **POLIA**(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto; **CORREIA**(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 40 | **R$ 8.061,61** | **R$ 322.464,40** |  |
| 2 | 273183 | **(MARGEM DE PREFERÊNCIA ME e EPP – 20%) Conjunto Máquina Forrageira** composto de: **MOTOR DIESEL** horizontal a 4 tempos; monocilíndrico; potência intermitente mínima de 9 cv; rotação mínima 1750 rpm; sistema de lubrificação forçada por bomba de óleo; refrigeração a ar; partida manual; sentido de rotação anti-horário (visto pelo lado do volante); **TRITURADOR FORRAGEIRO** (desintegrador, picador e moedor) com produção acima de 1300 Kg/h de forragem; tamanho do corte: 5-8 mm; rotação 1750 rpm ou superior; Peneiras (1.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 10.0mm e fundo cego); número mínimo de facas: 2; **PICADOR FORRAGEIRO** (para palma, mandacaru e mandioca) com produção de mínima 3000 Kg/h; **BASE UNIVERSAL** compatível com motor diesel e específica para o conjunto; **POLIA**(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto; **CORREIA**(s) compatível(is) com motor diesel e específica para o conjunto. | 10 | **R$ 8.061,61** | **R$ 80.616,10** | 20% |
| 3 | 273367 | **Conjunto MOTOR/ENSILADEIRA**, composto de: **MÁQUINA ENSILADEIRA** com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior; **MOTOR DIESEL** de 12 HP ou superior, refrigerado a ar, cilindro vertical, partida manual, com polias e correias, montada em um **REBOQUE** sobre rodas aro 13” providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga “U” 3” x 1/8”, eixo tubo 2,5”, tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2”, na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional. | 120 | **R$ 12.958,61** | **R$ 1.555.033,20** |  |
| 4 | 273367 | **(MARGEM DE PREFERÊNCIA ME e EPP – 20%) Conjunto MOTOR/ENSILADEIRA**, composto de: **MÁQUINA ENSILADEIRA** com produção de 2.500 a 9.000 kg/h ou superior; **MOTOR DIESEL** de 12 HP ou superior, refrigerado a ar, cilindro vertical, partida manual, com polias e correias, montada em um **REBOQUE** sobre rodas aro 13” providas de eixo, cubos e pneus, para tração veicular (carro ou moto), lastro em chapa dobrada 16, chassi viga “U” 3” x 1/8”, eixo tubo 2,5”, tamanho 1,70m x 0,90m, para-lamas em chapa 16, varão tubo de 2”, na chapa 14, tendo acabamento com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético, de fabricação nacional. | 30 | **R$ 12.958,61** | **R$ 388.758,30** | 20% |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 2.346.872,00** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura