{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Composições-Serviços","TEXTO-INFORMAÇÃOES "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":7,"defined_names":164,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Composições-Serviços","index":0,"n_rows":346,"n_cols":3,"rows_kept":346,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS"]
["SISTEMA  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG"]
["DATA BASE: SET/2015","BDI SERVIÇOS:",0.29399999999999998]
[]
["SERVIÇO / INSUMO","UNIDADE","COEFICIENTE"]
["Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m)","m"]
["GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV","h",0.2]
["ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,50M","un",2]
["Argamassa cimento e areia 1:3","m3",0.02]
["Pedreiro","h",0.5]
["Servente","h",0.5]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m)","m"]
["GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV","h",0.2]
["ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,00M, H = 0,50M","u",2]
["Argamassa cimento e areia 1:3","m3",0.02]
["Pedreiro","h",0.5]
["Servente","h",0.5]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Administração local e manutenção do canteiro","global"]
["Caminhonete turbo 4x4 a diesel  ","mês",6]
["Telefone ","min",1800]
["Energia elétrica","kwh",9000]
["Água e esgoto","m3",48]
["Material escritório obra ","mês",6]
["Material de limpeza","mês",6]
["Internet","mês",6]
["Ferramentas","mês",6]
["ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR","h",1320]
["TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO E/ OU LABORATORISTA","h",1320]
["MESTRE DE OBRAS","h",1320]
["ALMOXARIFE","h",1320]
["ADMINISTRATIVO","h",1320]
["VIGIAS","h",3960]
["AJUDANTE DE LIMPEZA","h",1320]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["ASSENTAMENTO COMPORTAS COM GUIAS","m²"]
["Argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3","m3",0.5]
["Montador","h",1]
["Servente","h",1]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE CALHA PARSHALL","un"]
["Argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3","m3",0.1]
["Montador","h",10]
["Servente","h",20]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Concreto estrutural (Fck= 40 MPa) - preparo em betoneira","m³"]
["Betoneira capacidade 400 L, motor diesel  7 HP","h",1.35]
["Cimento","kg",470]
["Areia grossa","m3",0.8]
["Pó de pedra","m3",0.18]
["Brita 1","m3",0.59499999999999997]
["Brita 2","m3",0.59499999999999997]
["Servente","h",7]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação","unxdia"]
["Cones de sinalização","un",0.01]
["Servente","h",0.05]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["CONSERTO DE FUROS, CORTES E REPOSIÇÃO DE PEDAÇOS FURTADOS NA GEOMEMBRANA","m²"]
["IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - 74033/001","m²",1.05]
["Encarregado ou Especialista em assentamento/recuperação em geomembrana","h",0.25]
["Servente","h",0.5]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Desmobilização","un"]
["Caminhão carroceria fixa R-114-GA 4X2 INT.COOLER 246kw","h",32]
["Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T ","h",32]
["Servente","h",132]
["Passagem de ônibus","un",10]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS DE TRAVESSIAS AÉREAS","global"]
["ENGENHEIRO CIVIL PLENO","H",96]
["AUXILIAR DE TOPOGRAFO","H",40]
["TOPOGRAFO","H",20]
["AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA","H",96]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Execução de ala de lançamento com válvula FLAP, conforme o projeto DN 150 mm","un"]
["ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO","m³",0.3]
["FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)","m²",5.22]
["CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO","m³",0.8]
["ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO","kg",65]
["LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","m³",0.8]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Execução de ala de lançamento com válvula FLAP, conforme o projeto DN 200 mm","un"]
["ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO","m³",0.3]
["FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)","m²",5.22]
["CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO","m³",0.8]
["ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO","kg",65]
["LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","m³",0.8]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Execução de ala de lançamento com válvula FLAP, conforme o projeto DN 350 mm","un"]
["ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO","m³",0.3]
["FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)","m²",5.22]
["CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO","m³",0.8]
["ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO","kg",65]
["LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","m³",0.8]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m","m²"]
["Carpinteiro","h",0.314]
["Servente","h",0.628]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Execução de descida d'água de aterro em degraus","m"]
["ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO","m³",0.45]
["FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ\nACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)","m²",1.62]
["DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M","m²",1.62]
["CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO","m³",0.16600000000000001]
["ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.","kg",6.14]
["LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","m³",0.16600000000000001]
["COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)","m³",0.2]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ENCHIMENTO DAS LAGOAS","m³"]
["GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H",1.67E-2]
["BOMBA SUBMERSIVEL P/ DRENAGEM/ESGOTAMENTO, ELETRICA TRIFASICA ACIMA 2 ATE 5CV DESCARGA 3\", HM = 24M, Q= 60M3/H = 1000L/MIN. OU EQUIV","H",1.67E-2]
["Oficial","h",1.67E-2]
["Servente","h",1.67E-2]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Fornecimento e assentamento de grade manual em barras chatas de aço para o tp - espaçamento de 2cm entre barras - grade fina","un"]
["CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/4\"(6,35MM) 49,797KG/M2","kg",30]
["Chumbador tipo rabo de andorinha #1/2\"","un",3]
["PINTURA ESMALTE","m²",4]
["Pedreiro","h",4]
["Servente","h",5]
["Serralheiro","h",3]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TAMPA ARTICULADA EM CHAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE","m²"]
["Cadeado 25 mm","pç",1]
["Chapa metálica antiderrapante 8 mm, inclusive marco de cantoneira de 1\".","m2",1]
["Argamassa de cimento e areia traço 1:3","m3",2.5000000000000001E-2]
["Pedreiro","h",0.8]
["Servente","h",0.8]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["LIMPEZA MANUAL DAS LAGOAS","m²"]
["Servente","h",0.15]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Mobilização","un"]
[" Caminhão carroceria fixa R-114-GA 4X2 INT.COOLER 246kw ","h",32]
[" Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T ","h",32]
["Servente","h",132]
["Passagem de ônibus","unid.",10]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["MONTAGEM DE RETENTOR DE ESCUMA EM FIBRA DE VIDRO ESP.: 3,17MM, CONFORME PROJETO","un"]
["Montador","h",4]
["Servente","h",6]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["MONTAGEM DE TALHA ELÉTRICA COM TROLE ELÉTRICO OU MANUAL","cj"]
["Montador","h",2]
["Servente","h",2]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Montagem do gerador de emergência à diesel, 53KVA, 220V, com tratamento acústico, conforme projeto, inclusive revisão do conjunto","un"]
["Eletricista","h",120]
["Auxiliar de eletricista","h",120]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TAMPAS E CESTO EM INOX","un"]
["Montador","h",66]
["Servente","h",88]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["MONTAGEM ELÉTRICA DE ELEVATÓRIA","un"]
["Eletricista","h",220]
["Auxiliar de eletricista","h",440]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["MONTAGEM HIDRAÚLICAS DA ÁGUA DE SERVIÇO DE ELEVATÓRIA","un"]
["Bombeiro hidráulico","h",88]
["Auxiliar de bombeiro hidráulico","h",176]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["MONTAGEM MECÂNICA DE ELEVATÓRIA","un"]
["Montador","h",220]
["Servente","h",660]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Placa de sinalização (distância de obras) - Fornecimento e movimentação","unxdia"]
["Placa de obra em chapa de aço galvanizado","m²",6.0000000000000001E-3]
["Conjunto de tripê, suporte bandeirola - Fornecimento e movimentação","un/dia",1.67E-2]
["Servente","h",1.2999999999999999E-3]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["IRRIGAÇÃO DE GRAMA COM CARRO PIPA (DUAS VEZES AO DIA)","un"]
["CAMINHÃO PIPA 6.000 L","h",1E-3]
["Servente","h",1E-3]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["PLANTIO DE BRACHIARIA HUMIDICOLA ATRAVÉS DE ESTOLÕES NA ÁREA DE CAPINEIRA","m²"]
["Fertilizante NPK - 4: 14: 8","kg",3.3000000000000002E-2]
["Capim Braqueara Decumbens ou Braquiarinha - valor cultural (vc) = 30","kg",1.5E-3]
["Servente","h",0.1]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["PLANTIO DE MUDA DE SANSÃO DO CAMPO (TIPO CERCA VIVA)","un"]
["Terra Vegetal","m3",3.0000000000000001E-3]
["Muda rasteira","un",1]
["Servente","h",0.15]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CERCA COM SUBSTITUIÇÃO DE MOURÃO","m²"]
["MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS. ","u",0.1]
["MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M","m3",1E-3]
["LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES","m",2.7000000000000001E-3]
["LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO ","m3",2.7000000000000001E-3]
["Servente","h",0.1]
["Pedreiro","h",0.05]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Ponta seca com cap de pvc - dn 150mm - Fornecimento e assentamento","un"]
["Cap de pvc je - rede de esgoto - dn 150mm","u",1]
["Servente","h",0.15]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Revestimento impermeável com argamassa polimérica para poços de visita e outras estruturas","m²"]
["ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE","kg",3]
["Pedreiro","h",0.6]
["Servente","h",0.6]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["REVISÃO DAS BOMBAS E ALTERAÇÃO DE VOLTAGEM (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA)","global"]
["TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","TXKM",2200]
["Eletricista","h",200]
["Auxiliar de eletricista","h",200]
["Bombeiro hidráulico","h",200]
["Auxiliar de bombeiro hidráulico","h",200]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["REVISÃO DOS QUADROS DE COMANDO (INCLUI MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA)","global"]
["Materiais eletrônicos a serem alterados, substituídos ou reparados","un",1]
["Eletricista","h",400]
["Auxiliar de eletricista","h",400]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["REVISÃO E FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM HIDRAÚLICA E ELÉTRICA DA CASA DO OPERADOR","global"]
["Eletricista","h",24]
["Auxiliar de eletricista","h",48]
["Bombeiro hidráulico","h",24]
["Auxiliar de bombeiro hidráulico","h",48]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Tela Tapume em PVC para sinalização- Fornecimento e Movimentação","m"]
["Tela Tapume em PVC - cor laranja (x4)","m²",0.25]
["Ferragem para ancoragem da tela - CA 50 - 12,5mm","kg",4.0000000000000001E-3]
["Servente","h",0.03]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Treliça metálica para travessias, fornecimento instalação e pintura","kg"]
["Retificador de solda elétrica 500A, com diodo grande, modelo TRR 2650 Bambozzi ou similar ","h",0.15]
["Eletrodo AWS E-6010 (0K 22,50; WI 610) D = 4mm (solda elétrica)","kg",0.06]
["Cinta (braçadeira) de aço galvanizado com parafusos para pontalete e poste, diâmetro 102 mm","un",0.15]
["Cantoneira ferro galvanizado \"L\" 1 1/2\" x 1/4\" - (3,40kg/m)","m",0.25]
["PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)","m2",0.06]
["Montador","h",0.1]
["Servente","h",0.25]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m","un"]
["Assentamento de tubo PVC junta elástica 150 mm","m",1]
["Servente","h",0.3]
["Pedreiro","h",0.3]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["FIXAÇÃO DOS TUBOS NO FUNDO DAS LAGOAS","global"]
["ABRACADEIRA DE NYLON","UNIDADE",70]
["Montador","h",50]
["Servente","h",50]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Transporte de escavadeira hidraúlica","km"]
["CAMINHAO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA","h",3.8800000000000001E-2]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Mobilização ou desmobilização de escavadeira hidraúlica","un"]
["Transporte de escavadeira hidraúlica","km",400]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]
[]
["Guarda corpo com corrimão em PRV fibra de vidro conforme projeto","m"]
["Guarda corpo com corrimão em PRFV","m",1]
["Argamassa de cimento e areia traço 1:3","m³",7.0000000000000001E-3]
["Oficial","h",1.3]
["Servente","h",1.3]
["Pintura esmalte sobre madeira","m²",1]
[]
["BDI","%",0.29399999999999998]

{"sheet":"TEXTO-INFORMAÇÃOES ","index":1,"n_rows":3,"n_cols":1,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Segue as composições de preços unitários de alguns serviços da planilha. Para os demais serviços, a composição de preços unitários é a constante no site da Tabela Sinapi, que é de domínio público. Informamos ainda que as composições poderão ser adequadas ou substituídas por composições já utilizadas pela licitante"]
[]
["DEVENRÃO SER ENCAMINHADAS AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE TODOS OS SERVIÇOS EXISTENTES NA PLANILHA DETALHADA "]