

OC – 000437/2019 – Feira de Santana, 17 de setembro de 2019

OBRA: CODEVASF - JUAZEIRO -- BAHIA

ATT.: Sr. GIOVANI

Atendendo sua solicitação, apresentamos proposta para fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada **SÓLIDA**, conforme discriminação e condições abaixo.

**GALPÃO 1 - OPÇÃO 1: VÃO: 15,00M COMP. 20,00M PÉ DIREITO: 7,00M MOD. 6,66M TÉRREO + 1º PAV. (sem lajes)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS** | | | | | |
|  | TIPO | |  | UNIDADE | QTD |
| 1 | FUNDAÇÃO | SP 03 KOHB96N |  | UN. | 12 |
| 2 | PILAR | OUIYNN2986 |  | UN. | 08 |
| 3 | PILAR | OUIYNN2984 |  | UN. | 02 |
| 4 | PILAR | OUIYNN2984 |  | UN. | 02 |
| 5 | VIGA LAJE | OUIYNN2987 |  | UN. | 08 |
| 6 | VIGA RETA | OUIYNN2985 |  | UN. | 06 |
| 7 | VIGA TERÇA | OUIYNN2986 |  | UN. | 20 |
| 8 | VIGA TERÇA | OUIYNN2986 |  | UN. | 10 |
| 9 | TESOURA | OUIYNN2987 |  | UN. | 04 |

**VALOR DO GALPÃO 1- OPÇÃO 1: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**

**GALPÃO 1 - OPÇÃO 2: VÃO: 15,00M COMP. 20,00M PÉ DIREITO: 7,00M MOD. 5,00M TÉRREO + 1º PAV. (com lajes)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS** | | | | | |
|  | TIPO | |  | UNIDADE | QTD |
| 1 | FUNDAÇÃO | SP 03 KOHB96N |  | UN. | 15 |
| 2 | PILAR | OUIYNN2986 |  | UN. | 10 |
| 3 | PILAR | OUIYNN2984 |  | UN. | 02 |
| 4 | PILAR | OUIYNN2984 |  | UN. | 03 |
| 5 | VIGA LAJE | OUIYNN2987 |  | UN. | 10 |
| 6 | VIGA RETA | OUIYNN2984 |  | UN. | 08 |
| 7 | VIGA TERÇA | OUIYNN2984 |  | UN. | 20 |
| 8 | VIGA TERÇA | OUIYNN2984 |  | UN. | 20 |
| 9 | TESOURA | OUIYNN2987 |  | UN. | 05 |
| 10 | LAJE | OUIYNN2988 |  | UN. | 32 |

**VALOR DO GALPÃO 1- OPÇÃO 2: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais)**

**GALPÃO 2: VÃO: 18,00M COMP. 35,00M PÉ DIREITO: 7,00M MOD. 7,50M**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS** | | | | | |
|  | TIPO | |  | UNIDADE | QTD |
| 1 | FUNDAÇÃO | SP 03 KOHB96N |  | UN. | 12 |
| 2 | PILAR | OUIYNN2986 |  | UN. | 12 |
| 3 | TESOURA | OUIYNN2989 |  | UN. | 06 |
| 4 | VIGA TERÇA | OUIYNN2986 |  | UN. | 16 |
| 5 | VIGA TERÇA | OUIYNN2986 |  | UN. | 24 |

**VALOR DO GALPÃO 2: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)**

**- Consideramos o suporte de carga do solo com 2,00 kg/cm²**

**CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

**Responsabilidades da Sólida**

* Fabricação, transporte e montagem da estrutura;
* Projeto estrutural da estrutura fornecida;
* ART registrada no CREA-BA referente às etapas contratadas;
* Seguir as convenções coletivas do sindicado ao qual é vinculada;
* Seguir as leis trabalhistas vigentes;
* Seguir as medidas de segurança de trabalho conforme a normas regulamentadoras nacionais;

**Responsabilidades do cliente**


* Acesso para veículos pesados;
* Água e energia elétrica no canteiro;
* Locação da obra;
* Nivelamento do terreno;
* Reaterro das fundações e reforço do solo, se necessário;
* Execução das lajes;
* Afastamento mínimo de 0,30m do limite do terreno;
* Execução da cobertura em telha ZINCALUME TP-100;
* Fornecer condições de segurança de trabalho que excedam as exigências das normas regulamentadoras nacionais;
* Área de vivência para os funcionários;
* Fornecimento de insertos, chumbadores e material para aterramento.

**PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, MONTADO.**

**FORMA DE PAGAMENTO: 35% DE SINAL, SALDO COM 30/60/90 DIAS, DO PEDIDO.**

**LOCAL DA OBRA: JUAZEIRO - BA.**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.**



**BENEDITO CARNEIRO FILHO**

**DIRETOR**