{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Lote_I","Lote_II"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Lote_I","index":0,"n_rows":45,"n_cols":4,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3]]}
[]
[null,"Lote I - TUBOS EPEÇAS ESPECIAIS"]
[null,"DESCRIÇÃO","Unidade","Quantidade"]
[null,"TUBO em PRFV DN 800 mm PN 6 KGF/CM^2 Classe de Rigidez 5000 N/m^2 tipo Ponta e Bolsa","M",503]
[null,"TUBO em PRFV DN 600 mm PN 6 KGF/CM^2 Classe de Rigidez 5000 N/m^2 tipo Ponta e Bolsa","M",464]
[null,"TUBO em PRFV DN 400 mm PN 6 KGF/CM^2 Classe de Rigidez 5000 N/m^2 tipo Ponta e Bolsa","M",140]
[null,"Toco de tubo em PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.25]
[null,"Curva de 30° em PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",2]
[null,"Tubo em PRFV DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva de 6 metros de comprimentro.","UN ",1]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.65]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",3.94]
[null,"Toco de tubo PRFV DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",4.43]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",5.29]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",2.0099999999999998]
[null,"Toco de tubo PRFV, com diâmetro nominal (DN) de 800 mm, pressão nominal (PN) 06 kgf/cm², rigidez (SN) 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",2.65]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",5.5]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",2.4900000000000002]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",4.4000000000000004]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",4.0599999999999996]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",3.19]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",3.15]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",3.15]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 400 mm, PN 06 kgf/cm², rigidez SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva","M",5.77]
[null,"Curva de 54° em PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",1]
[null,"Curva de 72° em PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",1]
[null,"Curva de 45° em PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",2]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 800 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Toco de tubo PRFV DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Redução concêntrica em PRFV, DN 400 x 300 mm, PN 06 Kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/flange.","UND",1]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/flange.","M",1.26]
[null,"Curva de 30° em PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",2]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm² , SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","M",3.02]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm² , SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","M",3.36]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","M",5.41]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm² , SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","M",5.4]
[null,"Toco em PRFV DN 600mm, PN 06 kgf/cm² , SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","M",1.73]
[null,"Curva de 28° em PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m², tipo ponta/luva.","UN",1]
[null,"Toco de tubo PRFV, com diâmetro nominal (DN) 600 mm, pressão nominal (PN) 06 kgf/cm², rigidez (SN) 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",1.5]
[null,"Toco de tubo PRFV, DN 600 mm, PN 06 kgf/cm², SN 5.000 N/m²; tipo ponta/luva.","M",3.5]

{"sheet":"Lote_II","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3]]}
[]
[null,"Lote II - COMPORTAS"]
[null,"DESCRIÇÃO","Unidade","Quantidade"]
[null,"Comporta Plana Circular DN 300, em FoFo, com atuador elétrico, completa com acessórios, peças fixas, mancais de manobra e altura do centro da comporta á base do pedestal de 2,15 m (TA 54).","un",1]
[null,"Comporta Plana Circular DN 200, em FoFo, com atuador elétrico, completa com acessórios, peças fixas, mancais de manobra e altura do centro da comporta á base do pedestal de 2,24 m (TA 55).","un",1]
[null,"Comporta Plana Circular DN 200, em FoFo, com atuador elétrico, completa com acessórios, peças fixas, mancais de manobra e altura do centro da comporta á base do pedestal de 2,20 m (TA 56).","un",1]
[null,"Comporta Plana Circular DN 200, em FoFo, com atuador elétrico, completa com acessórios, peças fixas, mancais de manobra e altura do centro da comporta á base do pedestal de 2,20 m (TA 57).","un",1]
[null,"Comporta Plana Circular DN 500, em FoFo, com acionamento manual, completa com acessórios, peças fixas, mancais de manobra e altura do centro da comporta á base do pedestal de 2,45 segunda  m (TA 58).","un",1]