|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMP 1 | BASE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | **3.197,40** |
| Cod |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI |  |
| 89876 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE | h | 12,0000 | 185,80 | 2.229,60 |  |
| 5961 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF\_06/2014 | h | 24,0000 | 30,43 | 730,32 |  |
| 91390 |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO | h | 24,0000 | 6,77 | 162,48 |  |
|  |  | - Passagem de ônibus | un | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP 2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | mês | **13.122,54** |
| Cod. |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI |  |
| 2705 | SINAPI | - Energia elétrica | kwh | 100,0 | 0,57 | 57,00 |  |
| 14583 | SINAPI | - Água e esgoto | m³ | 10,0 | 10,97 | 109,70 |  |
|  |  | -Material escritório,EPI | mês | 1,0 | 339,56 | 339,56 |  |
|  |  | - Material de limpeza | mês | 1,0 | 130,00 | 130,00 |  |
| 2707 |  | - Engenheiro - | h | 50 | 84,88 | 4.244,00 |  |
| 2350 |  | -Auxiliar de escritorio | h | 50 | 11,95 | 597,50 |  |
| 4069 |  | - Mestre de obra - | h | 176 | 23,98 | 4.220,48 |  |
| 41776 |  | -Vigia | h | 176 | 13,05 | 2.296,80 |  |
| 88321 |  | Técnico de segurança | h | 50 | 22,55 | 1.127,50 |  |
|  |  |  | und | quant | cust.unit S/BDI |  | Custo Total |
|  |  |  | mês | 6 | 13.122,54 | 78.735,24 | 78.735,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP 3 |  | MATERIAL DE JAZIDA OU AREIA FINA PARA ATERRO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  |  |  | m³ | **15,55** |
| Cod. |  | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI |  |
| 3516 | ORSE | Material para sub-base (Adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura | m³ | 1,0 | 5,10 | 5,10 |  |
| 9899 | ORSE | Escavação e carga material jazida | m³ | 1,0 | 10,45 | 10,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |